R11502
DW713 MITRE SAW

NOTE:
BOM Item No
1-			Coppia da 3.5- 4.3Nm

6- 			Coppia da 5.7- 6.2Nm

14- 			Coppia da 10.7- 11.8Nm  
Stringere prima la vite alla sinistra della battuta sinistra. Non è necessaria altra sequenza.
  
18-	Stringere fino in fondo, poi allentare affinchè il braccio motore cade sotto il suo peso. Non allentare più di un ¼ di giro.
 
  21-			Coppia da 18 - 23Nm.
	
  85-			Applicare Loctite 271 sul perno prima di avvitare il tavolo.

104-	Regolare il dado per eliminare il gioco tra il piano e la base. Il piano deve girare liberamente.

206-	Date code posizionato sul lato inferiore.

LUBRICAZIONE:

Distribuite 30g (1oz.) di grasso Lidok nella scatola ingranaggio. Rivestire tutti i denti degli ingranaggi. 

42-			GLa scanalatura deve essere riempita con Lubriplate .

80-			Applicare Lubriplate sul mozzo.

87-			Apply Lubriplate nella filettatura interna.

91-	   		Apply Lubriplate nella posizione centrale.