R11502
DW713 Afkortverstekzaag

NOTA’S:
BOM Item Nr
1-			Monteer met een torsie tussen 3.5- 4.3Nm

6- 			Monteer met een torsie tussen 5.7- 6.2Nm

14-	Wanneer men zich aan de voorzijde van het toestel bevindt, moet men eerst de 
  			uiterst linkse schroef vastschroeven. ( Niet in een andere volgorde).
Monteer met een torsie tussen  10.7- 11.8Nm.
  
18-	Vastschroeven totdat het aangespannen is, dan de schroef terug los maken zodanig 
                                     dat de motor arm van zijn eigen gewicht valt tot op de 15-30 graden verstek schaal.  
Schroef niet meer dan ¼ toer lossen.
 
  21-			Monteer met een torsie tussen 17.6 – 23Nm.
	
  85-			Gebruik Loctite 271 op de as vooraleer deze te monteren op de tafel.

104-	Monteer de schroef zodanig date er geen speling is tussen de tafel en de basis. De  
                                      tafel moet vrij kunnen draaien.

206-	Date code kan je terugvinden op de onderzijde vd motor.

Smering:

Verdeel 30gram Lidok vet in de tandwielkast. Alle tanden van de tandwielen moeten gesmeerd zijn.

42-			Beide groeven op de spilschacht moet opgevuld worden met Lubriplate .

80-			Voeg Lubriplate vet toe in het midden.

87-			Voeg Lubriplate toe aan de inwendige draad.

91-	   		Voeg Lubriplate toe tussen de tafel en het onderstuk.