R11286
DW824		Smerigliatrice angolare piccola 125MM

Item N.	Nota

101	Il  diametro dell’albero dell’indotto è stato cambiato da 8 mm a 7 mm a partire dalla settimana 3099 e non è intercambiabile con il vecchio indotto.   Per la manutenzione del prodotto bisogna adesso usare l’indotto dell'assieme che include il nuovo doppio cuscinetto del collettore sigillato ed il manicotto con un diametro interno di 7 mm onde adattarlo all’albero dell’indotto.

102	Lo statore è stato modificato. Se dovete sostituire lo statore (tipo vecchio), dovrete ordinare statore (nuovo tipo) + portaspazzole (type 3, item 132).

107	La flangia interna cambia a partire dalla settimana 3099. La vecchia flangia è ancora disponibile e viene mostrata sull’elenco delle parti come un tipo variabile e può essere usata con l'alberino item 114. Le dimensioni modificate a partire dalla vecchia dimensione da 17,95 mm a 19,20 mm per la nuova flangia al fine di incrementare l’area in cui la flangia si assesta sull'alberino e questa può essere usata solo con il nuovo alberino item 114.

114	La dimensione dell'alberino cambia da 17,8 mm a 19,0 mm a partire dalla settimana 3099 onde adattarlo alla flangia 107. Il vecchio alberino non è più disponibile e bisogna usare l'assieme dell'alberino che include il nuovo alberino e la nuova flangia per la manutenzione di questa macchina.

120	Il distanziale è stato eliminato a partire dalle macchina prodotte dopo la settimana 3099.

128	La dimensione del manicotto del cuscinetto cambia onde adattarlo all’albero di 7 mm ed alla nuova dimensione del cuscinetto.   Il vecchio cuscinetto è disponibile per le versioni anteriori alla settimana 3099.

132	Se dovete sostituire solo I portaspazzole (type 1), I ricambi sono ancora disponibili. Usare il tipo nuovo (type 3) quando dovrete sostituire anche lo statore.

135	Un nuovo cuscinetto di estremità del collettore doppio sigillato viene usato a partire dalla settimana 3099 e questo non è intercambiabile con il vecchio cuscinetto.   Il vecchio cuscinetto è ancora disponibile se il cuscinetto necessita solo di sostituzione.

800	Applicare 10 – 15 grammi di grasso nella scatola ingranaggi, rivestendo l’ingranaggio ed i denti del pignone.