R11286
DW824		125MM KHS

Onderdeelnr.	Opmerking:

101	De diameter van de armatuuras is gewijzigd van 8 mm. naar 7 mm. vanaf week 3099, en kan niet worden verwisseld met de oude armatuur.   Voor onderhoud aan het product moet nu de subassemblage-armatuur worden gebruikt, die de nieuwe dubbel afgedichte commutator-lager en mof bevat met een interne diameter van 7 mm., in overeenstemming met de nieuwe armatuuras.
102	Het veld is veranderd naar het leaded veld. Als je het oude in leaded veld vervangt moet je het nieuwe type 3 borstelhouder(132) gebruiken. 

107	Vanaf week 3099 wordt de binnenflens gewijzigd. De oude flens is nog verkrijgbaar en wordt op de onderdelenlijst als verkrijgbaar type vermeld, maar kan alleen worden gebruikt met de oude as, onderdeel 114. De afmetingen van 17,95 mm zijn gewijzigd in 19,20 mm. voor de nieuwe flens, om het gebied van de flens op de as te vergroten, en dit kan alleen worden gebruikt met de nieuwe as, onderdeel 114.

114	De afmeting van de as wordt gewijzigd van 17,8 mm. in 19,0 mm. vanaf week 3099, in overeenstemming met flens 107. De oude as is niet langer meer verkrijgbaar, en voor reparatie van de machine moet nu de as-subassemblage worden gebruikt met de nieuwe as en nieuwe binnenflens.

120	De afstandhouder is verwijderd uit machines van na week 3099.

128	De grootte van de lagermof wordt gewijzigd in overeenstemming met de 7 mm. as en nieuwe lagerafmeting.   De oude mof is verkrijgbaar voor versies van vóór week 3099.

132	Als de borstelhouder aan vervanging toe zijn, zijn de oude versies alleen beschikbaar voor type 1 machines. Gebruik type 3 voor het verbeteren van het leaded veld.

135	Vanaf week 3099 wordt een nieuwe dubbel afgedichte commutator-eindlager gebruikt, die niet onderling verwisselbaar is met de oude.   Het oude lager is nog verkrijgbaar indien een lager moet worden vervangen. 

147/161             De oude pennen in leads zijn beschikbaar als apart onderdeel indien nodig. De leads zijn     
                          niet nodig voor verbetering tot de laatste level van leaded veld(102).

800	Breng 10 – 15 gram vet aan in de tandwielkast, zodat er een laag vet zit op de tanden van alle tandwielen en drijfwielen.