R11314
DW824		125MM SAG  TYPE 3

Repère 	Note

101	Pour réparer ce produit vous devez utiliser le sous-ensemble induit qui comprend le nouveau roulement à double protection coté collecteur d’un diamètre intérieur de 7 mm adaptable sur l’arbre d’induit.

800	Appliquer  10 - 15 grammes de graisse à  la boite d’engrenage en enduisant toutes les dents des pignons.