R11314
DW824		125MM SAG MINI REBARBADORA TIPO 3

Item No.	Nota:

101	Para reparar este produto você deve usar a sub-montagem de induzido, que inclui o novo rolamento no lado do coletor com o diâmetro interior de 7mm e a respectiva caixa de borracha.

800	Aplique 10 a 15 gramas de massa na caixa de engrenagens, cobrindo toda a superfície dos dentes dos carretos.