R11393

DW702	T2	Gehrungssäge

21	Drehmoment von 17.93 bis 23.05 Nm.
63	Konvexe Seite zum Kabel hin montieren.
104	Mutter zu Einstellung des Abstands zwischen Sägetisch und Gestell.  Der Tisch muß frei drehbar sein.
206	Herstellungscode auf der Unterseite.

Schmiermittel:
Verteilen Sie 30g (1oz.) Fett (Pos. 800) im Getriebegehäuse. Bestreichen Sie alle Zähne der Getrieberäder.
42	Nuten müssen mit Fett (Pos. 801) gefüllt werden.
91	Tragen Sie Fett (Pos. 801) auf das Mittelstück auf, Nabe und Innengewinde auf.

ACHTUNG:
Bei der Reparatur von Geräten mit Doppelisolierung ist es äußerst wichtig ausschließlich 
Original - Ersatzteile zu Verwenden. Stellen Sie sicher, daß das reparierte Gerät im Aufbau zur werkseitigen Montage identisch ist.