R11530
KOMPAKTNÍ FRÉZKY D26200 – D26203K – D26204K

POZNÁMKY:
8-	Utáhněte utahovacím momentem 13,6 - 14,7 Nm.
17-	Utáhněte utahovacím momentem 1,7 - 2,3 Nm.
21-	Naneste na závit prvního magnetu přípravek Loctite® 380 a utáhněte utahovacím momentem 2,3 - 2,8 Nm.  Levý závit
25-	Umístění datového kódu.
50-	Nalisujte po doraz v krytu motoru. 
51-	Nalisujte po doraz v ložiskové vložce (položka 50). 
52-	Utáhněte utahovacím momentem 6,8 - 7,9 Nm.
54-	Plochá část by měla být otočena ke komutátoru.  
55-	Usaďte řádně vinutí ve skříni vinutí.
56-	Kryt by měl zapadnout na určené místo.
57-	Usaďte řádně kolík do kapsy krytu.
58-	Proveďte srovnání a zatlačte na spodní část kapsy.
105,106-	Nastavte svorku do otevřené polohy tak, aby zde nebyla žádná vůle.  Je-li páka uvolněna, motor se musí volně posouvat.  

UPOZORNĚNÍ:

Statická elektřina může poškodit elektronické součásti.  Provádějte opravy pouze v prostředí bez statické elektřiny.  Viz SDB 5955.

Provádíte-li servis nářadí s dvojitou izolací, je velmi důležité, aby BYLY POUŽÍVÁNY POUZE SHODNÉ NÁHRADNÍ DÍLY a aby BYLA ZPĚTNÁ MONTÁŽ NÁŘADÍ SHODNÁ S PŮVODNÍ MONTÁŽÍ.

DŮLEŽITÉ!
Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti výrobku by měly být všechny opravy, úkony údržby a seřízení prováděny společností nebo autorizovanými servisy, aby bylo zaručeno použití originálních náhradních dílů. Pokyny pro bezpečný provoz jsou součástí návodu k obsluze, který je dodáván společně s výrobkem.