R11534
KOTOUČOVÁ PILA DCS391 XR 18 V

POZNÁMKY:
1	     Datový kód se nachází uvnitř krytu nářadí v otvoru pro baterii.

4	    Utáhněte momentem 0,6 – 1,1 Nm.

5	     Utáhněte momentem 1,7 – 2,3 Nm.

10	     Utáhněte momentem 0,9 – 1,4 Nm.

16,30   Utáhněte momentem 1,1 – 1,7 Nm.

22,40   Utáhněte momentem 2,3 – 2,8 Nm.

25	      Proveďte montáž tak, aby koncová část s háčkem zapadla do drážky ve spodním krytu. Část s výstupkem musí být usazena v otvoru v krytu převodové skříně.

28	      Po uvolnění páky musí docházet k volnému otáčení patky.

28	      Jakmile bude hřídel zcela utažen, páka musí být nainstalována v úhlu 30° až 60° nad vodorovnou rovinou.

29	      Utáhněte momentem 4,0 – 4,5 Nm.

33,37    Utáhnout volně rukou momentem 1,1 – 2,3 Nm.

35 	       Proveďte montáž tak, aby byla patka vzhledem k pilovému kotouči v kolmé poloze (90°). 

47	       Nesmí být v kontaktu s komutátorem. Nepoužívejte maziva.

49	       Pouzdra uhlíků musí být připevněna k podpěře zadního ložiska.

50	       Utáhněte momentem 1,3 – 1,8 Nm.

52	       Utáhněte momentem 1,75 – 2,25 Nm.

MAZÁNÍ:
Vpravte do převodové skříně 7 – 9 gramů maziva.

UPOZORNĚNÍ:
Statická elektřina může poškodit elektronické komponenty. Provádějte opravu pouze na místě chráněném před statickou elektřinou.