R11389
DW936     Typ 2

Pos. Nr.

2	Das Feld  mit der „Nord-Pol“ Identifikationskerbe zur Gerätevorderseite ausrichten, bei Blickrichtung von der Blattseite.
9	Pessen Sie das Kollektorlager gleichmäßig 0,13mm tief zum Wellenende auf, mit der Dichtung in Richtung  Kollektor zeigend.
9	Pressen Sie den Lüfter gleichmäßig  bündig zu dem im Getriebegehäuse montierten Kugellager auf.
32	Hängen Sie die Feder mit der Öse in den im unteren Blattschutz befindlichen Schlitz ein, und befestigen Sie den Haken im Deckel der Gehäusehälfte.
52	Die flache Seite des  Knopfes zum oberen Schutz hin montieren.
53	Der Herstellungscode befindet sich auf dem Gehäuseboden. Entfernen Sie den Akku zur Ansicht.
59	Nach der kompletten Montage stellen Sie den Winkel des Sägeschuhs zum Blatt auf 90 +/-0.5 ein. Dazu drehen Sie die Einstellschraube (Pos.59) ein bis sie den Sägeschuh berühren. Setzen Sie dann den Zeiger auf 0° und ziehen Sie die Schraube an.

Schmiermittel.

Verteilen Sie  5-7 g Fett (Pos. 800) im Getriebegehäuse. Bestreichen Sie die Zähne der Getrieberäder mit Fett.