R11525

D25501, D25601, D25602, D25603, D25651, D25553, D25851.

Item.

42.	De controle module is gevoelig voor statische ontlading. Gebruik statische beschermingsmiddelen bij het hanteren van een module.

205.	Voor de veiligheid van de hersteller is de koppeling alleen voorgemonteerd te verkrijgen. Elke koppeling wordt volledig getest en 'voorbereid' voordat het de fabriek verlaat. Er zijn voor de service hiervan geen sub- onderdelen beschikbaar.

836.	Service gereedschap voor de druktest.
Na de reparatie van het hamer-mechanisme moet dit aan een druk test worden onderworpen, met behulp van deze apparatuur. Dit zal bijdragen tot het identificeren van elk misplaatst of ontbrekend onderdelen vóór de eerste run test. 
Deze test moet worden uitgevoerd voordat er olie wordt toegevoegd aan de behuizing.
	
	Voer de test als volgt uit VOORDAT olie is:
	 
1.	Zorg ervoor dat de behuizing, ichtingen en schroeven juist gemonteerd zijn.
2.	Verwijder de schroef (193) en sluit druk testapparatuur aan. Zorg ervoor dat er zeker een     O Ring gebruikt wordt.
3.	Zorg ervoor dat de uitleesmeter op 0 staat. ( reset)
4.	Bevestig de pomp op het ventiel.
5.	Verhoog voorzichtig de druk tot een maximum van 0,3 bar. GA ZEKER NIET HOGER.
6.	Verwijder de pomp, maar zorg ervoor dat er geen druk terugval onstaat.
7.	Laat voor deze test gedurende 3 minuten de druk op de tool. De druk mag gedurende deze 3 minuten niet meer dan 0,1 bar zakken.  Als de tool deze test doorstaat, kan je de de testapparatuur verwijderen. Hierna kan men de tool vullen met 70ml van een bepaalde olie (zie verder), vervang de schroef (193) en O-ring zoals voor de test procedure.
8.	Als de drukval hoger is dan aangegeven in regel 6, dat wil zeggen lezing is minder dan 0,2 Bar, dan dient mijn de oorzaak te onderzoeken, te corrigeren en opnieuw de tool te testen.

SMERING:

122.	De spindel dichting vereist een pre-smering met Paragon vet op de buitendiameter,  voordat u deze in de behuizing perst.  Smeer ook de inwendige diameter vóór de montage van de as.

810.	70ml GH6-150. Breng een dunne laag aan op alle onderdelen zoals aangegeven op tekening. Na het uitvoeren van de hierboven drukproef toe te voegen 70ml aan de behuizing via de vulopening. Deze bevindt zich aan de achterzijde van de behuizing (punt 193).
 
800.	Smeer 0.5g PARAGON EP 1/2. vet in de groeven van het slagstuk stuk vóór de montage van de O-ring en afdichting.