R11525

D25501, D25601, D25602, D25603, D25651, D25553, D25851.

Öğe.

42.	Kontrol modülü statik boşalmaya duyarlıdır. Kullanırken statik koruyucu ekipman kullanın.

205.	Kullanıcının güvenliği için kavrama sadece alt mekanizma olarak mevcuttur. Her kavrama fabrikadan gönderilmeden önce çalıştırılmakta ve tam olarak test edilmektedir. Tek başına servis parçaları mevcut değildir. 

836.	Basınç testi Servis aleti.
	Kırıcı mekanizmasında yapılacak onarım öncesinde makine bu donanım kullanılarak basınç testine tabi tutulması gerekir. Bu işlem, ilk çalıştırma testi öncesinde herhangi bir eksik veya yanlış yerleştirilmiş parça olup olmadığının tanımlanmasına yardım eder. Bu test ana mahfazaya yağ ilave edilmeden ÖNCE yapılmalıdır.  
	
	Testi aşağıdaki şekilde yağ ilave etmeden ÖNCE yapın.
	 
1.	Tüm Kapakların, Sızdırmazlık Elemanlarının ve vidaların doğru şekilde takıldığından emin olun.
2.	Sabitleme vidasını (193) sökün ve basınç testi ekipmanını bağlatın, O Ring’in takıldığından emin olun.
3.	Ölçüm göstergesinde sıfır değeri olduğundan emin olun.
4.	Pompayı valfe takın.
5.	Basıncı dikkatli bir şekilde maksimum 0,3 Bar değerine yükseltin. NORMALDEN AŞAĞI BASINÇ UYGULAMAYIN.
6.	Basıncın düşmesine izin vermeden pompayı sökün.
7.	3 dakika süreyle teste tabi tutun. Bu 3 dakika süresince basınç değeri 0.2 Bar ALTINA kesinlikle İNMEMELİDİR. Makine bu testi geçerse test ekipmanını çıkartın, belirtilen yağdan 70ml ekleyin, sabitleme vida ile O ring’i değiştirin, ardından standart test prosedürünü yürütün.
8.	Basınç düşüşü 6. maddede belirtilen değerden yüksekse, yani değer 0,2 Barın altındaysa sebebini araştırın, sorunu giderin ve yeniden test edin.

YAĞLAMA:

122.	Mil Contasının mahfazanın içerisine bastırılmadan önce çapın dış kısmında ve yay takılmadan önce çapın iç kısmında Paragon Gres ile ön yağlanması gerekir.

810.	70ml  GH6-150.  Tüm parçalara şekilde gösterildiği gibi kalın bir tabaka halinde sürün. Yukarıda belirtilen basınç testini yaptıktan sonra ana mahfazanın (öğe 193) arka kısmında bulunan deliği kullanarak ana mahfazaya 70ml yağ ekleyin.
 
800.	0.5g PARAGON EP 1/2.  O ring ve conta takılmadan önce Darbe mekanizmasındaki yataklara gres uygulanır.