R11490
DC385    SEGHETTO UNIVERSALE CORDLESS 18 Volt          TYPE 2

Item No.		Note						

NOTES:
1			Posizionare 0.7 KG di grasso all’interno della cavità della scatola ingranaggi.

3			Coppia 33-37 in. lbs.

5			Coppia della vite della piastra d’appoggio  28-32 in. lbs. 
Coppia delle viti deflettore ventola 14-18 in. lbs.

19			Coppia 12-16 in. lbs.

24			Ingrassare il particolare.

26			Coppia 16-20 in. lbs.

28			Il lato della flangia deve essere rivolto verso la brida.

29			Coppia 38-42 in. lbs.

33			Coppia 18-22 in. lbs.

40			Coppia 10-14 in. lbs.

41			Coppia 5-9 in. lbs.

48			Coppia 33-37 in. lbs.

CAUZIONE:
L’elettricità statica può danneggiare I componenti elettronici. Riparare solo in postazioni antistatiche.