R11413
DC410 TYPE 1 

Repère			Note	

1	Enduire les cannelures de l’arbre d’induit de lubrifiant. 
9	Roulement montée en butée sur l’arbre; joint coté collecteur.
10	Presse le roulement pour montage du circlip; joint coté pignon.	
28	Emplacement du Date Code fabrication : Enlever la batterie. 

LUBRIFICATION:
Utiliser 21 -27 grammes de graisseodans le carter (800). Recouvrir les dents du pignon.

COUPLES DE SERRAGE

16	Couple de to 2.03-2.60 Nm
17	Couple de 1.70-2.15 Nm
20	Couple de 2.83-3.28 Nm