R11413
DC410 TYPE 1

Onderdeel Nr.			Omschrijving

1	Breng een laag smeermiddel voor de latten van het anker aan op de latten van het anker.
9	Pers de lager gelijk met het einde van de as, met de afdichting gericht naar de collector.
10	Pers de lager tot hij tegen de ring zit, met de afdichting naar het tandwiel.
28	Lokaliseer de productcode.  Verwijder de batterij om te kijken.

SMERING:

Gebruik 21-27 gram vet in de tandwielkast (800).  Vul de tanden van het tandwiel

TORSIE MONTAGE:

16		Torsie tot 2.03-2.60 Nm
17		Torsie tot 1.70-2.15 Nm
20		Torsie tot 2.83-3.28 Nm