R11413
DC410 TIPO 1

Item No.	Nota	

1	Lubrificar a ponta do induzido e do carreto.
9	Pressione o rolamento e nivele com final do veio; a parte blindada do rolamento voltada para o 	lado do colector do induzido.
10	Pressione o rolamento contra o O’RING; o lado da blindagem do rolamento virada para o  pinhão	
28	Localização do codigo de produção).(Remover a Bateria para ser visionado

LUBRIFICAÇÃO
Usar 21 -27 gramas de massa na caixa de engrenagens (800). Lubrificar os dentes da engrenagem.

OPÇÕES DE TORQUE

16	Torque a  2.03-2.60 Nm
17	Torque a  1.70-2.15 Nm
20	Torque a  2.83-3.28 Nm