R11435

DW331, DW333, DC330.   Caladora Tipo 1

DW331, DW333. Item 43.
O espaçador é apenas para a tampa da caixa de engrenagens antiga 589010-00 (Item 25). Ao  colocar a nova tampa da caixa de engrenagens o espaçador (43) não é necessário.

Items 50 Screw / 52 Crank SA.
O tamanho da cabeça do parafuso mudou de 1.1 mm para 2.6 mm profundidade, por consequência o vedante também mudou. Esta substituição foi feita para eliminar problemas na linha de produção que desbastava completamente a cabeça do parafuso. As peças não são intermutáveis e por isso criou-se o Kit de assistência 479403-00 que permite a substituição do vendante antigo quando necessário. Esta substituição deve ser feita a todos os productos com Date Code anterior a  DATACODE 200534. Productos com data posterior a 200534 já têm a s novas especificações. Se estiver a reparar uma unidade já modificada e o vedante precisar de ser alterado deve encomendar ao Kit 479403-00. Os novos parafusos estão disponíveis individualmente, peça 479146-00. 
Os parafusos originais estarão disponíveis para a assistência técnica se necessário até rotura de stocks na fábrica, isto porque o problema original era na linha de montagem.

Torques  DW331, DW333.
Articulo.

15, 8		1.4 - 1.8Nm
95, 31		1.8 - 2.2Nm
50		2.4 - 2.6Nm
27, 20, 30, 39	2.8 - 3.5Nm
57		3.0 - 3.5Nm
90, 92		4.1 - 4.5Nm

Torques 	  DC330.
Articulo.

15		1.4 - 1.8Nm
95, 31		1.8 - 2.2Nm
50		2.4 - 2.6Nm
27, 20, 30, 39	2.8 - 3.5Nm
90, 92		4.1 - 4.5Nm
6		2.8 - 3.2Nm
7		3.5 - 4.0Nm

Aplicar Grasa.
Articulo 800    Tipo Renolit LX-PEP ½    (Paragon EP ½)

7.5g	Dentro de la parte posterior del carter en la apertura del carter.
7.5g	Encima  del montaje de la corona asegurándose que todas las partes móviles están cubiertas de grasa en concreto la palanca  (56), el pasador y  los pasadores guiados encima y abajo para el contrapeso.
3.5g	Dentro de la parte frontal del carter asegurándose de cubrir la parte superior del rodamiento (40), el conducto guiado & los conductos del eje (37).
	Una ligera capa en contacto con la superficie de la leva (24) para ayudar la operación de la leva de la abrazadera.	
	Revestir suavemente o suporte de sustentação do rolo (70), na extremidade do pino (74) e do actuador (56), Consultar o boletim de serviço SB149