R11331
DW872. TP1 		MTS24. TP1		DW871 TP2		MTS22 TP2

Item No.	Note	
12		L’indotto include gli items 60, 80.)
16		L’assieme portaspazzole include gli items  61, 62.
17		La scatola ingranaggi include gli items  18, 19, 87.
21		Il coperchio della scatola ingranaggi include gli items 63 ,64, 65, 66, 120, 121, 122, 123, 124.
23		La protezione include l’item  60.
35		L’assieme  perno include gli items  37, 87, 88.
40		L’assieme morsa include gli items  dal 75 all’ 85, 89, 106, 107.
41		La base include gli items  42, 49.
74		Applicare della Loctite 242.

	Settaggio.

1, 8, 144    	tra 3.39 e 3.96 Nm
2		tra 2.03 e 2.49 Nm
3, 4		tra 2.03 e 2.60 Nm
5		tra 1.47 e 2.03 Nm
6, 7		tra 3.96 e 4.52 Nm

 
Lubrificazione

Applicare 15gr. di grasso (item 800) nella scatola ingranaggi (item 17). Aggiungere del grasso anche tra il pignone e l’ingranaggio.