R11551
Ciocane de 5kg modelele DCH481-D25481-D25810-D25811.

SETĂRILE CUPLULUI DE ȘURUB
82	1.8Nm – 2Nm
101	1.8Nm – 2Nm	
106	2.8Nm – 3Nm
108	1.8Nm – 2Nm
132	3.1Nm – 3.7Nm

LUBRIFICARE
UNSOARE = 50 gms de unsoare GLK (piesa de schimb 578970-04 are 80 gms așa că nu este necesară toată)
La asamblarea tuturor componentelor cu ax aplicati un strat subtire pe toate componentele cu unsoare GLK, asigurându-vă că toate canelurile pentru inele O sunt acoperite înainte de asamblarea inelului O.
Unsoarea rămasă poate fi adăugata în capacul carcasei angrenajului (Pozitia 81), cât și prin partea de sus a carcasei (Pozitia 42)

Un strat subtire de unsoare paragon poate fi aplicata în interiorul și la exteriorul sigiliului (punctul 13) pentru a ajuta la asamblare

DEZASAMBLAREA-ASAMBLAREA AXULUI
La demontarea axului din 2 bucati veți avea nevoie de scule de serviciu o menghina și o cheie buna de impact (DCF899), deoarece acestea sunt foarte strânse.
Înainte de a monta articolele 30 și 41, trebuie sa aplicati "LOCTITE 278", pe fir înainte de asamblare. Aceste 2 părți trebuie să fie strânse la 90 Nm
Trebuie să folosiți Loctite 278 datorită atât a proprietăților de căldură și rezistență.

SCULE DE SERVICIU
1003961-99 – Blocul care tine axul (Articolul 30) are 2 forme diferite de disjunctor  atât pentru unitatea Combi (DCH481-D25481) cât și pentru unitatea Chipper (D25810-D25811)
1003962-99 – inserție SDS Max pentru a scoate axul (Articol 41)(DCH481-D25481-D25810)
1003963-99 – inserție HEX de 17mm pentru a scoate axul (Articol 41) 	(D25811)
1003966-99	Demontare garnitură (Articol 98)
1003964-99 și 1003965-99 – folosite pentru asamblarea piesei beat (Articolul 38)