R11485

 D25980, Demoliční kladivo.

Pokyny pro opravy.

Ujistěte se, zda jsou řádně odstraněny všechny zbytky starého maziva a zda je mazivo nahrazeno správným typem a množstvím nového maziva, viz technický nákres, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti.

Utahovací momenty pro všechny montážní prvky jsou uvedeny v technickém nákresu.

Všechny O-kroužky nebo těsnění, které jsou poškozeny, musí být vyměněny.

Při uvolňování šroubů, které jsou namontovány do hliníkové skříně (60), může dojít k potížím s jejich uvolňováním. Je-li to nutné, použijte vhodný zdroj tepla, aby došlo k uvolnění přípravku Loctite. Je důrazně doporučeno, aby byly vždy používány nové šrouby. Jsou-li použity originální šrouby, aplikujte přípravek Loctite 270 podle technického nákresu.

Na tomto výrobku se nachází srovnávací značky, které jsou používány pro zajištění správné polohy držáku nástrojů na přední skříni a přední skříně na hlavní skříni.

Dojde-li na hlavní skříni k poškození jakéhokoli závitu M10, použijte k jeho opravě závitové vložky Helicoil.

Položka č. 

1.	Zkontrolujte vnitřní rozměr šestihranu držáku nástrojů. Je-li jeho rozměr větší než 30 mm, potom může být vyměněn jako kompletní montážní sestava.

3.	Při výměně zajišťovacího kolíku se ujistěte o jeho správné poloze. Vyklenutá strana musí směřovat k šestihranu držáku nástrojů.

7.	Tyto šrouby jsou velmi utaženy a při jejich povolování je vyžadována opatrnost. Při opětovné montáži používejte pouze nové matice a šrouby a zajistěte, aby byl používán správný utahovací moment 78 Nm.

Pořadí utahování

1

5

6

2

3

4

20.	DŮLEŽITÁ POZNÁMKA NEPOKOUŠEJTE SE DEMONTOVAT PŘEDNÍ SKŘÍŇ BEZ POUŽITÍ SERVISNÍHO PŘÍPRAVKU ČÍSLO 836. 
	Po uvolnění posledního šroubu způsobí tlak antivibračního systému odskočení skříně.  

Postup demontáže.

1.	Proveďte demontáž držáku nástrojů (1) jako demontáž celé montážní sestavy. Uvědomte si, že všech 6 šroubů je pevně utaženo.
Zajistěte, aby byly položky 28, 22, 21 a 9 demontovány současně.
2.	Demontujte POUZE DVA šrouby (62) (na PROTILEHLÝCH stranách), které připevňují přední skříň (20) k hlavní skříni (60).
3.	Připravte si servisní přípravek protažením dvou dlouhých trnů přes horní a dolní konzolu s rukojetí a horními dorazovými maticemi.
4.	Uchopte sestavený servisní přípravek a opatrně protáhněte koncové části trnů se závitem dvěma protilehlými otvory v horní části přední skříně a dále do dvou uvolněných otvorů v hlavní skříni. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození závitů a ujistěte se, zda jsou oba trny řádně zajištěny, ale NEPROVÁDĚJTE JEJICH NADMĚRNÉ UTAŽENÍ.
5.	Opřete spodní konzolu o skříň a otáčejte rukojetí servisního přípravku ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud se horní konzola nebude nacházet přímo nad dvěma dorazovými maticemi na trnech. NEPROVÁDĚJTE NADMĚRNÉ UTAŽENÍ.
6.	Po provedení kontroly, zda je servisní přípravek správně nasazen a zda zajišťuje přední skříň ve správné poloze, opatrně z hlavní skříně vyšroubujte zbývající 4 šrouby.
7.	Jakmile budou vyšroubovány všechny šrouby, pomalu otáčejte rukojetí servisního přípravku proti směru pohybu hodinových ručiček, dokud nedojde k úplnému uvolnění tlaku vnitřní pružiny.
8.	Opatrně sejměte servisní přípravek a přední skříň. Uvědomte si, že nyní může dojít k vypadnutí komponentů antivibračního systému, válce a pístu.

Opětovná montáž.

1.	Připravte si servisní přípravek a otáčením rukojeti proti směru pohybu hodinových ručiček do koncové polohy zajistěte, aby byla jeho spodní konzola ve své nejvyšší poloze.
2.	Po namazání uložte píst, válec a komponenty antivibračního systému do hlavní skříně. Uložte přední skříň do správné polohy a UJISTĚTE SE, ZDA JSOU ŘÁDNĚ SROVNÁNY ZNAČKY NA SKŘÍNI.
Potom opatrně protáhněte koncové části trnů se závitem horními otvory přední skříně a protilehlými otvory hlavní skříně. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození závitů a ujistěte se, zda jsou oba trny řádně zajištěny. NEPROVÁDĚJTE JEJICH NADMĚRNÉ UTAŽENÍ.
3.	Jednou rukou podepřete přední skříň a otáčejte rukojetí ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud se skříň nezačne pohybovat. Zkontrolujte, zda nedochází k jejímu vzpříčení a zda zůstávají všechny vnitřní části ve správné poloze. Potom pokračujte v otáčení rukojeti a přerušte toto otáčení, jakmile se bude přední skříň nacházet zhruba 5 mm od hlavní skříně. Takto budou umožněny boční pohyby sestavy, které budou pomáhat při srovnání zbývajících montážních šroubů.
4.	Použijte čtyři NOVÉ montážní šrouby (62) a zašroubujte je pouze o jednu nebo dvě otáčky. Věnujte zašroubování šroubů VELKOU POZORNOST, aby nedošlo k jejich zašroubování přes závit. Opatrný pohyb přední skříni během šroubování těchto šroubů pomáhá zabránit tomuto poškození. Pokračujte v utahování těchto šroubů pouze o malou vzdálenost a utahujte je úhlopříčně jako na uvedeném nákresu, dokud nedojde k řádnému usazení přední skříně na hlavní skříň.
5.	Nyní sejměte servisní přípravek a namontujte dva zbývající NOVÉ šrouby. Všech šest šroubů utáhněte úhlopříčně jako na uvedeném nákresu a použijte požadovaný utahovací moment 28 Nm.

		Pořadí utahování

1

5

6

2

3

4

29. 	Pečlivě zkontrolujte opotřebování vnitřní části válce. Naleznete-li zde hluboké rýhy nebo známky poškození speciální povrchové vrstvy, válec MUSÍ být vyměněn.

40.	Je-li válec značně opotřebován, zkontrolujte poškození pístu a proveďte výměnu. Výměnná sada pístu je dodávána nesestavená a před použitím musí být provedeno namazání.

31.	Tato sada se skládá z pístu a pístního kroužku. Budete-li provádět výměnu válce a pístu, vždy použijte nový pístní kroužek. Pístní kroužky jsou velmi křehké a dochází k jejich snadnému prasknutí. Proto buďte při jejich montáži a demontáži velmi opatrní.

60.	Hlavní skříň byla upravena, aby v ní bylo umožněno ovládání pohybu vložky ROSTA (131). Tato úprava skříně vyžaduje vyvrtání dvou otvorů, které budou opatřeny závitem M8 a použití dvou šroubů (129). Podrobnosti jsou uvedeny v servisní zprávě SB174.

82.	Po provedení opravy a před nasazením krytu (119) zkontrolujte směr otáčení motoru. Při pohledu na šroub (93) by se měl otáčet proti směru pohybu hodinových ručiček.

88.	Použité uhlíky jsou odpojovacího typu. Zhruba po 300 hodinách provozu dojde k zastavení motoru. Zařízení potom vyžaduje provedení kompletního servisu, při kterém musí být použity všechny díly servisní sady 847.

91	Na požádání je dodávána samostatně nebo v montážní sestavě jako část servisní sady s položkami 161, 176, 96, 105 a 162.

110.	Během normální údržby není nutné demontovat sestavu převodovky (110).

	Pořadí utahování položek 110 a 113.

3

6

4

2

5

1

140.	Obě destičky rukojeti musí být vyměněny jako sada, aby bylo zabráněno jakémukoli vychýlení osy rukojeti (130).

164.	Při manipulaci s modulem GACC a jeho elektrickým zapojením by měly být dodržovány pokyny týkající se elektrostatických výbojů (ESD).

837.	Servisní přípravek je používán jako podpěra hlavní skříně a pro zajištění převodovky při demontáži hlavního převodu (66).

836.	Servisní přípravek je používán pro demontáž hlavního převodu a je opatřen čtyřhranem 13 mm (½ in). Převod je opatřen pravostranným závitem a může být velmi pevně utažen. Pro opětovnou montáž není zadána hodnota utahovacího momentu. Ujistěte se, zda je provedeno řádné usazení na hřídeli a proveďte dotažení rukou. Při provozu zařízení dojde k úplnému dotažení.