R11379
DW052K Tipo 1 Chave de Impacto sem fio

1	O Codigo de Data esta no corpo, na zona de encaixe da bateria.
2	Pinhao a ser lubrificado com massa durante a montagem.
10	Abas a serem lubrificadas com massa durante a montagem.

TABELA DE TORQUES.

6	Aplicar Torque de 0.57 a 0.79 Nm
16	Aplicar Torque de 1.47 a 1.92 Nm

ATENCAO:
A electricidade estatica danifica os componentes electronicos. Ao reparar use equipamento anti-estatico.