R11393

DW702	T2	SCIE A ONGLET

21	Couple de serrage compris entre  17.93 et 23.05 Nm.
63	Face convexe coté cable.
104	Ajuster l'écrou pour supprimer l'espace entre la table et la base.  La table doit tourner facilement.
206	Date code situé sous l'unité.

LUBRICATION:
Appliquer 30grammes de graisse (repere 800) dans le carter.   Recouvrir toutes les dents.
42	Cannelures doivent etre remplies de graisse (repere 801).
91	Appiquer de la graisse (repere 801) sur l'axes, moyeu et le filetage interne.

ATTENTION:
Lors de la réparation d'une machine double isolation, il est extrêmement important d'utiliser des pièces d'origine et de remonter le produit à l'identique.