R11539

DWE4557-4559-4597-4599-4579-4579R -  VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY COMMANDO

POZNÁMKY:

8 - Použijte utahovací moment 11,0 – 12,0 Nm (97-106 IN-LBS)

13 - Otáčky za minutu vyražené na spodní hraně nad krytem, pomáhají určit jednotky, které mohou být nečitelné na výrobním štítku.

45 – Izolace kabelu by měla být prodloužena za svorku kabelu o 3 - 5 mm (1/8-3/16").

104 – Přitiskněte na rameno.
 
105 – Strana skloněná směrem k ložisku.

108 – Přitiskněte upevňovací desku k protikusu tak, aby byla přední část na převodové skříni.

110 – Přitiskněte krytku na rameno na čepu.

111 – Musí být umístěn v drážce převodové skříně.

MAZÁNÍ:

Aplikujte 40 - 45 g maziva do převodové skříně, na pastorek a na zuby ozubených kol, aby byly pokryty mazivem.