R10830

PS174-A3

Anleitungen.

Bei Austausch nachfolgend aufgeführter Positionen – (69), (87), (121) oder (100),  muß das Gerät auf Type A5 umgebaut werden (Herstellungswoche > 42 2000). Verwenden Sie das neue Feldgehäuse (69), plus den Reparatursatz (846+ 847 ), welcher den Deckel, das Hebelsystem und den Blattschutz enthält.

Dieser Umbau ist eine Sicherheits- / Qualitätsverbesserung
Ist der Umbau einmal vollzogen, können etwaige zukünftige Reparaturen einzeln mit den neu spezifizierten Teilen durchgeführt werden.
Die alten Ersatzteile sind nicht mit den neuen austauschbar.

Pos. (69) kann nur verwendet werden, wenn der Umbau durchgeführt wurde.
Pos. (87) kann nur verwendet werden, wenn der Umbau durchgeführt wurde.
Pos. (121) kann nur verwendet werden, wenn der Umbau durchgeführt wurde.
Pos. (100) kann nur verwendet werden, wenn der Umbau durchgeführt wurde.

Wenn Sie den Schutz ZSB auf den neuesten Stand, mit Walzen, aufrüsten, müssen Sie den neuen Einsatz, Teil 139, anbringen, der auf der Zeichnung und Stückliste vom Typ A5 abgebildet ist; er hat eine Abschrägung, um zu verhindern, daß die Räder gegen den Einsatz reiben.

Teil 8, Unterlegscheibe, und 34, Schraube, sind von Größe M8 auf M6 geändert worden und nicht gegeneinander austauschbar.  Wenn Sie entweder die Schraube oder die Unterlegscheibe wechseln, so müssen Sie den Satz, Teil 50, verwenden, der sowohl die alten und neuen Schrauben als auch die Unterlegscheiben enthält, wodurch die geeigneten Teile eingebaut werden können. Die Unterlegscheibe wurde ab der 2. Woche '98 wieder geändert, und zwar wurde die einzelne Stahlunterlegscheibe durch zwei Federscheiben ersetzt, um das Antriebsrad besser zu befestigen.  Diese werden jetzt auf der Zeichnung und in Teilelisten gezeigt und sind im Unterlegscheibensatz (50) und im Spindelsatz (66) für Maschinen enthalten, die ab der 23. Woche '96 gebaut wurden.

Die Spindel, Teil 66, ist auch modifiziert worden und erfordert nun die M6-Schraube und Unterlegscheibe.   Wenn Sie die Spindel ersetzen, so wird diese jetzt als Satz mit der Spindel, der M6-Schraube und der D6-Unterlegscheibe geliefert.   Wenn Sie die Spindel austauschen, müssen Sie die Unterlegscheibe, Teil 78, entfernen. Der Spindelsatz enthält jetzt zwei neue Federscheiben anstelle der alten Stahlunterlegscheiben.

Der befestigte Tisch und der Drehtisch ZSB (56) wurden ab Woche 46, 1997 modifiziert, zusammen mit neuen Füßen und selbstsichernden Schrauben für den befestigten Tisch.  Die Tische, die zuvor als Untereinheit geliefert wurden, sind nun einzeln erhältlich als Teil 29, Drehtisch, und Teil 86, befestigter Tisch.   Der neue befestigte Tisch ist nicht maschinell gefertigt; daher werden nun Schneidschrauben für die Anschlagbefestigungen, Teil 67, und die Beinbefestigungen, Teil 93, verwendet. Der neue Fuß ZSB, Teil 126, enthält auch eine Schneidschraube, Teil 105. Die Teileliste zeigt diese neueste Version; für die Reparatur/das Aufrüsten von vor Woche 46, 1997 hergestellten Maschinen gibt es nun einen Tisch-Satz 56, der den Drehtisch, befestigten Tisch, Füße ZSB, und Schneidschrauben enthält, da der alte Drehtisch und der befestigte Tisch nicht einzeln austauschbar sind.  Der neue befestigte Tisch ist auch eine Untereinheit und enthält die Füße und die Schneidschrauben.

Griff (25) und Unterlegscheibe (35) wurden ab der 28. Woche 98 geändert und können nicht einzeln gegen die alten Teile ausgetauscht werden.  Wenn der Griff oder die Unterlegscheibe ausgewechselt werden, müssen beide Teile zusammen gegen die neuen Teile ausgetauscht werden, die in der Teileliste gezeigt werden.

Der neue Kunststoffeinsatz (Teil 139) wird jetzt in der Produktion eingesetzt (Woche 39/98) und wird bei der Montage standardmäßig in die Maschine eingebaut (bis jetzt lag er lose im Karton bei).  Der neue Einsatz eignet sich für alle Gehrungssägen des Typs PS und DW701, DW700, DW707/E.  Der Einsatz ist in einem Wartungssatz erhältlich, der Einsatz, Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben enthält.  Dieser neue Einsatz ersetzt alle bisher verwendeten Einsätze und ist mit dem alten Einsatz austauschbar.

Die Bürste und Halter sind für 115 Volt Maschinen standardisiert worden, und es muß eine Untereinheit benutzt werden, um diese Maschinen zu reparieren.  Die Untereinheit enthält eine Bürste und einen Halter; dies wird in der Teileliste unter Artikel 4 und 7 gezeigt. Diese Änderung gilt ab Woche 15, 1999.

Pos. 20 (Drehsegment) ist seit KW 25-2000 geändert, die Gewindestifte Pos. 17, 42 & 52 und Muttern Pos. 46 & 12 wurden durch Madenschrauben ersetzt. Das alte Segment ist nicht länger verfügbar, Pos. 20 beinhaltet  jedoch die neuen Schrauben Pos. 52 und ist komplett austauschbar.