R11285
WS24E		125MM Kleiner Winkelschleifer

Artikel Nr.	Hinweis:

01	Der Durchmesser der Ankerwelle wurde ab Woche 3099 von 8 mm auf 7 mm geändert. Der neue Anker ist nicht austauschbar mit dem alten.   Beim Warten des Produkts müssen Sie jetzt den Untereinheit-Anker verwenden, der das/die neue doppelt abgedichtete Kollektorlager und -Hülse mit einem internen Durchmesser von 7 mm enthält, was der Ankerwelle entspricht.

07	Der innere Flansch wurde ab Woche 3099 geändert. Der alte Flansch ist noch erhältlich, wird auf der Teileliste als Typvariable dargestellt und kann nur mit der alten Spindel (Teil 114) verwendet werden. Die Maße haben sich von 17,95 mm auf 19,20 mm beim neuen Flansch geändert, damit sich die Fläche vergrößert, die der Flansch auf der Spindel einnimmt. Dies ist nur bei der neuen Spindel (Teil 114) möglich.

14	Die Größe der Spindel hat sich ab Woche 3099 von 17,8 mm auf 19,0 mm geändert, was dem Flansch 107 entspricht. Die alte Spindel ist nicht mehr erhältlich. Beim Warten dieser Maschine müssen Sie jetzt die Spindel-Untereinheit verwenden, die die neue Spindel und den neuen inneren Flansch enthält.

20	Die Distanzscheibe wurde aus den Maschinen, die nach der Woche 3099 hergestellt wurden, entfernt.

28	Die Größe der Lagerhülse hat sich geändert und entspricht der 7-mm-Welle und der neuen Lagergröße.   Die alte Hülle ist für Versionen, die vor der Woche 3099 gefertigt wurden, erhältlich.

35	Ein neues, doppelt abgedichtetes Kollektorendlager wird ab Woche 3099 verwendet und ist nicht austauschbar mit dem alten Lager.   Das alte Lager ist lieferbar, wenn es nur ausgewechselt werden muß.

800	10 - 15 g Fett im Getriebekasten auftragen und dabei Getriebe- und Ritzelzähne überziehen.