R10024
PS274-A2, PS274E-A2

Sicherheitshinweise
Die Schutzvorrichtung darf von alleine nicht zurückfahren, sondern nur, wenn der Griffhebel aktiviert wurde.

Anweisungen
4 und 6 mm Schlüssel werden mit der Maschine mitgeliefert.

Der Imbusbolzen des Messers besitzt ein Linksgewinde und wird mit einem 6 mm Schlüssel entfernt.

Die Schienenhalterung wird als Untereinheit geliefert. Die Feder steht bereits unter Spannung, so daß die Einheit an dem Segment montiert werden kann. Die Feder wird mit Hilfe eines besonderen Bolzens, der im Werk installiert wird, unter Spannung gesetzt, der nur entfernt werden darf, nachdem die Halterung an dem Segment montiert worden ist.

Das Ankerantriebsrad wird mit einem Imbusbolzen mit Linksgewinde montiert, der mit einem 5 mm Schlüssel gelöst und festgezogen wird. Beim Festziehen sollte er auf ein Drehmoment von 8 Nm angezogen werden.

Bei elektronischen Modellen ist die Bremseneinheit schwer zu entfernen und wieder einzubauen. Wenden Sie sich zwecks weiterer Einzelheiten an das Zerlegungsverfahren im Reparaturfall.

Bei der anfänglichen Herstellung der A2 wurde der Stahladapter mit der Bremse verwendet, wie in den Typ A1 Versionen. Ab Datumscode 44-94 wurde ein neuer Nylonadapter mit einer neuen Bremse eingeführt. Die alten und neuen Bremsen sind nicht einzeln miteinander austauschbar, wenn Sie die alte Bremse austauschen, sollte auf die neue Version umgerüstet werden, indem Sie die gezeigte Untereinheit verwenden. Der neue Adapter wird auch auf der Zeichnung und Teileliste aufgeführt.

Wenden Sie sich beim erneuten Anschließen elektrischer Komponenten an das Schaltdiagramm.

Bei elektronischen Modellen wird der Bremsenadapter mit einem 19 mm Schlüssel oder einer Muffe entfernt.

Das Aufstellen und Einrichten der Maschine ist in der Gebrauchsanweisung im Detail dargestellt.

Werkzeuge
2 x Kronenmutter zur Entfernung der Feststellmutter (41) (M12)-559570-99, (142) (M16)-559506-99.

Stiftschlüssel zur Entfernung des Schutzflansches (157) 279663-99.
Federdruckbolzen für Schienenhalterung ZSB (140) 559572-99.

Drehmomente.
Imbusschlüssel des Ankerantriebs (71) auf 8 Nm angezogen.

Schmierfett.
Mehrzweck Schmierfett für leichten Einsatz auf O-Ring (188), hintere Anschlagschrauben (89), Schwenkbolzen des Drehtischs und Klemmenbereich (114/115/116), Segmentbolzen (156).

Der Hebelstift (ehemals Artikel 33) wurde durch einen Stahlstift (198) und eine Nylonbuchse (199) ersetzt. Zusätzlich wurde der Hebel (29) härter gemacht, um Abnutzung zu vermeiden (die hauptsächlich durch den alten Stift, Artikel 33, verursacht wurde).  Wenn Sie Maschinen mit einem neueren Datumscode als Woche 20 1997 reparieren, sollten Sie die Maschine aufrüsten mit einem Satz, Teil 29, bestehend aus Hebel (29), Stift (198) und Buchse (199).  Maschinen mit einem größeren Datumscode als 2097 können unter Verwendung einzelner Stifte und Buchsen repariert werden; Hebel sind jedoch nur als Satz erhältlich.    Der Sprengring (34) wird nicht mehr benötigt bei Produkten, die entweder aufgerüstet sind oder speziell für diese neue, verbesserte Qualitätsstufe gebaut worden sind; er ist jedoch bei den Maschinen noch erhältlich, bei denen nur der Sprengring ersetzt werden soll.
Der Tisch (Teil 1) wurde ab Woche 36, 1997 modifiziert. Der neue Tisch enthält keine maschinell gefertigten Löcher für die Füße (Teil 103).  Es wurden neue Füße mit selbstsichernden Schrauben eingeführt.   Der Tisch ist nun als Untereinheit erhältlich (Teil 1); er enthält Füße und alle Schrauben, die beim Tisch verwendet werden, damit alle Reparaturen auf diesen neuesten Stand aufrüsten.  Die Füße werden auch als Untereinheit, einschließlich der Schrauben (Teil 103), geliefert; die Schrauben für die Füße sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich (Teil 101).

Der neue Kunststoffeinsatz (Teil 66) wird jetzt in der Produktion eingesetzt (Woche 36/98) und wird bei der Montage standardmäßig in die Maschine eingebaut (bis jetzt lag er lose im Karton bei).  Der neue Einsatz eignet sich für alle Gehrungssägen des Typs PS und DW701, DW700, DW707/E.  Der Einsatz ist in einem Wartungssatz erhältlich, der Einsatz, Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben enthält.  Dieser neue Einsatz ersetzt alle bisher verwendeten Einsätze und ist mit dem alten Einsatz austauschbar.

Loctite.
Loctite 601 - Knopf (141).
Loctite 243 - Schrauben (82).
Loctite 243 - Flansch (157).

PS274-A2, PS274E-A2

Technische Daten.
Zur Verhinderung von TV- und Radiostörungen wird ein Kondensator von 0,33 µF 250 Volt verwendet.

PS274E Ankerwiderstand		115 V = 0,345 Ohm
					230 V = 1,450 Ohm
Feldwiderstand			115 V = 0,600 Ohm
					230 V = 2,230 Ohm

PS274 Ankerwiderstand		115 V = 0,45 Ohm
					230 V = 1,66 Ohm
Feldwiderstand			115 V = 0,60 Ohm
					230 V = 2,95 Ohm

Pos. 113, 117, 118, 153 und 171 wurden überarbeitet, sind seit 13. März 2001 Die Änderung besteht in einen Kanal mit Kunststoffeinsatz. Bei einer Reparatur müssen alle 5 Positionen gewechselt werden.