R10026

MH286 Typ 1

Vergewissern Sie sich, daß der Spaltkeil korrekt installiert ist.

Die Blattschraube hat ein Rechtsgewinde.

Es wird empfohlen, daß beim Auseinandernehmen mit dem Entfernen des Schuhs begonnen wird. Dieser Vorgang kann erst durchgeführt werden, wenn der vordere Knopf entfernt worden ist.

Teil 38, Feder, Schleifenende paßt in unteres Schutzblech ein.

20 g Fett werden im Getriebekasten verteilt, dabei ist sicherzustellen, daß die Verzahnung eingefettet ist.

Sicherheitshinweise

Da der Schutz sich jeweils nicht schließt, sind die Schutzkomponenten und damit assoziierten Teile aufgerüstet worden, um den Spezifikationen von Typ 2 zu entsprechen.

Wenn einer der folgenden fünf Teile zu ersetzen sind, müssen alle fünf Teile ersetzt werden:
Teil 30, oberer Schutz,	Teil 31, Schutzabdeckung.	
            Teil 32, unterer Schutz,	Teil 38, Feder.	
Teil 88, Getriebeträger.