R10029

MSS810E und MSS81E - Typ 100 - Schnittsäge.

Beim Auswechseln der Welle, Teil 29, wird empfohlen, das Lager, Teil 32, ebenfalls auszuwechseln.

Teil 9:	 Lagerdichtung in Richtung Kollektor und bündig mit Wellenende verpressen.

Artikel 10, Lager, Dichtung in Richtung Lüfter, Wellenende zu Lager 26,6 mm - 26,7 mm.

Der Datumscode befindet sich auf der Unterseite des Feldgehäuses, Teil 43.

Verteilen Sie 17 g Schmierfett im Getriebekasten, und füllen Sie den abgesenkten runden Deckel mit Schmierfett auf.

Teil 28, Schuh:
Anwender, die über das Rohrschneidezubehör E35400 verfügen, das vor Dezember 1995 hergestellt wurde, müssen den Schuh, Teil 28, verwenden, Datum bis 5295.

Anwender, die über das Rohrschneidezubehör E35400 verfügen, das nach Dezember 1995 hergestellt wurde, müssen den Schuh, Teil 28, verwenden, Datum bis 5295.

Teil 29, Welle ZSB, enthält Teile 23, Hohlstift und 27, Stift.
Teil 30, Messerklemme ZSB, enthält Teile 21, Schraube, 23, Hohlstift, und 27, Stift.
Teil 33, Kurbellager ZSB, enthält eine Anleitung.

Teil 34, Das angetriebene Metallgetriebe wurde durch ein bearbeitetes Metallgetriebe ab dem Datumscode 9910 ersetzt