R11275
TGS173-A6

Produkt im Januar 2000 eingeführt.

Ab Herstellungswoche 45-00  ist eine Qualitätsverbesserung zu folgenden Positionen eingeführt worden: Rolle (74), Schraube (53) und Scheibe (54). Wenn eine von diesen Positionen gewechselt werden muß, dann müssen alle 3 Positionen ausgetauscht werden

Die dargestellten Widerstandswerte für die Feldwicklungen, d. h. Hilfswicklung und Hauptwicklung, sind bei 16 Grad Celsius gemessen.

1 = 4.61Ω
2 = 2.33Ω