R11276
TGS273-A3

Produkteinführung im Januar 2000

Ab Herstellungswoche 45-00  ist eine Qualitätsverbesserung zu folgenden Positionen eingeführt worden: Rolle (74), Schraube (53) und Scheibe (54). Wenn eine von diesen Positionen gewechselt werden muß, dann müssen alle 3 Positionen ausgetauscht werden

Die Widerstände der Feldwicklung sind, 

1.	Nebenwicklung   = 4.61Ω
2.	Hauptwicklung   = 2.33Ω

Beide Messungen erfolgten bei 16 Grad Celsius.