R10027
EPT1151/3.

Instructions.
Die Kette zum Anheben und Absenken des Tisches sollte auf einen Spielraum von 9 - 14 mm gespannt werden (32).

Der Bestückungskontrollmechanismus (223) wird mit einem 17 mm Schlüssel entfernt.

Das Antriebsrad des Schneidblocks (247) wird mit einem 3 mm Schlüssel entfernt.

Auf dem Drehgriff der Zwischenwelle (23) ist ein Spielraum von 3 - 5 mm.

Teil 402, Schutz ZSB, enthält Teil 401, 417.