R11314
DW824		125MM SAG TYPE 3

Item No.	Note

101	L’assieme indotto viene fornito di cuscinetto e guaina (lato collettore). Il diametro dell’alberino (lato collettore) è di 7mm. 

800		Applicare  10/15 gr. di grasso all’interno della scatola ingranaggi.