DW304K T2  scie sabre

L'axe (29) comprend la goupille mecanindus (52) et la goupille (27).

La bride de lame (30), comprend la vis (21).

Le pignon (34) comprend le roulement (35).

L'induit (1) comprend les roulements (9 et 10), la plaque (11) et le circlips (12).