R11323
DW432 230mm Winkelschleifer  TYP 2

Pos. Nr.	Hinweis
22		Tragen Sie Fett  auf die Getriebezähne auf.
24		Verteilen Sie 50 g Fett (286436-00) im Getriebekasten.